[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.200.10
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=WYKONANIE OGRODZEŃ STREF OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ DLA UJĘCIA GRANICZNA - STUDNIA NR IX
ab=Wołomin
ni=PWiK Wołomin Sp. z o.o.
ai=05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
br=ogólnobudowlana
nk=	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=32,19
cw=32,19	PLN	32,19
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=1
nsn=D.02.00.00

[POZYCJA]
id=69
pd=		  		 		0
na=Wytyczenie osi fundamentów
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.02.01.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=2
nsn=D.03.00.00

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-01	1	0202-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie wykopów pod fundament ogrodzenia (przyjęto szerokość 0,25, głębokość 0,8 współczynnik zwiększający 50%
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=29,1	29,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.03.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=29,1	1	29,1						

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-01	1	0214-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasypanie istniejącego obiektu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=9,7	9,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.03.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=9,7	1	9,7						

[POZYCJA]
id=84
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0221-08	1	0221-08		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wywóz nadmiaru ziemi na odległość określoną przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=19,4	19,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.03.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=19,4	1	19,4						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=3
nsn=D.04.00.00

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1902-01	2-02	1902-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie deskowania fundamentu nad powierzchnią terenu (przyjęto 25 cm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=45,85	45,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.04.01.02

[PRZEDMIAR]
wo=45,85	1	45,85						

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1909-02	2-02	1909-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie zbrojenia fundamentu ogrodzenia i bramy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1,147	1,147		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,147	1	1,147						

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1915-02	2-02	1915-02		1
mpn=1211
na=Beton klasy C25/30
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=24,55	24,55		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.04.01.03

[PRZEDMIAR]
wo=24,55	1	24,55						

[POZYCJA]
id=191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1603-03	2	1603-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie ogrodzenia (słupki, zastrzały, siatka, druty napinające, zasieki)
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=91,7	91,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.04.01.04

[PRZEDMIAR]
wo=91,7	1	91,7						

[POZYCJA]
id=197
pd=		  		 		0
na=Brama
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.04.01.04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-01	2-01	0505-01		1
mpn=1211
na=Uporządkowanie terenu przy ogrodzeniu (przyjęto po 2 m po obu stronach ogrodzenia)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=366,8	366,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D.04.01.05

[PRZEDMIAR]
wo=366,8	1	366,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
77A9E1CCEA7E05265E8BFF239DC292FC
