[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.61
nan=Budowa budynku pompowni wody z przebudową i budową instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji oświetlenia terenu wraz z realizacją utwardzeń terenu na terenie dz. ew. nr 126/4, 127/4, 128/4, 129/4 obręb Stare Grabie, gmina Wołomin, w ramach zadania "Kontenerowa pompownia do zbiornika wody czystej w Starym Grabiu wraz z niezbędną przebudową instalacji w terenie"
pe=4
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=PWIK w Wołominie
afn=05-200 Wołomin, ul. Graniczna 1
nb=Budowa budynku pompowni wody z przebudową i budową instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji oświetlenia terenu wraz z realizacją utwardzeń terenu na terenie dz. ew. nr 126/4, 127/4, 128/4, 129/4 obręb Stare Grabie, gmina Wołomin,
ab=miejscowość: Stare Grabie1310nr ewidencyjny działka: 126/4, 127/4, 128/4, 129/41310gmina: Wołomin1310województwo: mazowieckie
ni=Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ai=ul. Graniczna 1; 05-200 Wołomin
br=Architektura i Konstrukcja; Technologia; Elektryka i AKPiA
dt=26.08.2024r.	0
cpv=45252120-5	Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący budowa budynku pompowni wody oraz zbiornika magazynowego wody uzdatnionej wraz z sieciami technologicznymi na dz. nr 90/2 w miejscowosci Rozmierka1310W projekcie przewidziano następujący zakres robót:1310a) roboty rozbiórkowe:1310- rozbiórkę istniejącego budynku technologicznego;1310- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia; 13101310b) roboty budowlane:1310- budowę budynku pompowni wody wraz z instalacjami technologicznymi;1310- budowę zbiornika magazynowego wody wraz z instalacjami technologicznymi;1310- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych;1310- wykonanie niezbędnych sieci miedzyobiektowych;1310- wykonanie nowego ogrodzenia terenu oraz utwardzeń.1310ZAKRES PRAC DO WYKONANIA13101. PRACE ZEWNĘTRZNE ? OGRODZENIE I UTWARDZENIE1310a) OGRODZENIE TERENU1310Z uwagi na widoczne uszkodzenia elementów ogrodzenia  zaprojektowano ogrodzenie panelowe , ocynkowane o wysokości 203 cm, na słupkach stalowych . Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 cm.1310Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40x40 cm, zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu.1310Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 4,0 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m.1310b) UTWARDZENIE TERENU1310Zaprojektowano utwardzenie terenu:1310- Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.1310- Podsypka piaskowo ? cementowa gr. 3 cm.1310- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.1310Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z krawężniak drogowego 15 x 30cm układanego na ławie betonowej.13102. BUDOWA BUDYNKU1310a) Płyta fundamentowa pod budynek kontenerowy. Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C16/20 zbrojone stalą kl. A-IIIN na podsypce z piasku zagęszczanego warstwami do stopnia zagęszczenia min. Is = 0,98. Warstwa chudego betonu do glebokości 100 zm poniżej poziomu terenu.1310b) OBUDOWA BUDYNKU1310Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana na biało, 1310- Cynkowanie ogniowe - antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni stalowych poprzez zanurzenie w cynku o temperaturze 450°C,1310- Jako podstawowy składnik kąpieli cynkowej stosowany jest cynk SHG (specjalnej jakości) o czystości nie niższej niż 99.995% Zn, dodatkowe komponenty to stop o nazwie TECHNIGALVA + Bi, zawierający dodatki Niklu i Bizmutu oraz stop Galva 5 zawierający dodatek aluminium.1310- Grubość warstwy i masa cynku odniesiona do powierzchni wyrobu 1310wg EN ISO 1461 1310c) ŚCIANY WEWNĘTRZNE1310Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 8,0cm1310- kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały)1310- kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały)1310- okładziny płyty wykonane z blachy stalowej o grubości 0,50mm, 1310- obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym 1310- (grubość warstwy cynku 275 g/m2, grubość powłoki poliestrowej 25ľm)1310- rdzeń płyt ze styropianu samogasnącego odmiany PS-E FS gęstości min 15 kg/m31310- wartość współczynnika przenikania ciepła: Uo = 0,450 W/m2xK1310- Uo ? współczynnik dla centralnej części płyty1310- Klasyfikacja ogniowa ? NRO1310- Akustyka ? Rw = 24dB1310d) STROPODACH1310Stropodach płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 10,0 cm1310- kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały)1310- kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały)1310- wartość współczynnika przenikania ciepła: Uo = 0,366 W/m2xK1310- Uo ? współczynnik dla centralnej części płyty1310- Klasyfikacja ogniowa ? NRO1310- Odporność ogniowa ? E 901310- Akustyka ? Rw = 24dB1310e) POSADZKI 1310Po montażu kontenera na płycie betonowej do wykonania posadzka w technologii ?na mokro? o grubości łącznej wszystkich warstw = 12,5cm. Wymaga się ułożenia płytek 30x30cm Sahara granito-gres na warstwach opisanych na przekroju .1310f)  RYNNY  Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.1310g)  BRAMA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 1310- Drzwi wejściowe typ Hörmann, H 8-5, przeciwpożarowe, pełne,  niebieskie (RAL 5010), ocieplane ? izolacja z włókien mineralnych, wsp. Uo= 1,7 W/m2xK (wartość laboratoryjna), izolacyjność akustyczna ok. 39dB, jeden zawias sprężynowy (zamykanie samoczynne), jeden zawias konstrukcyjny zgodny z DIN 18272 św. 90/200, z dwoma zamkami09?  1szt.1310- Okno PCV, kolor niebieski (RAL 5010),, system KBE AD ? 3 komorowy, okucia ROTO, wsp. szyb  U=1,1 W/m2x K, wsp. okna U=1,5 W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe ; rozwierano ?uchylne ?  1szt.)1310h) POZOSTAŁE PARAMETRY BUDYNKU KONTENEROWEGO 1310- Krata  stalowa na oknie: stała, ocynkowana ?  1szt.1310- Wentylacyjna grawitacyjna: kratki naścienne z żaluzją ?  2szt.1310- Attyka spadzista,  wys. 0.6m, 1310- Ramy  kolor biały, RAL 90101310- Wysokość wewnętrzna   Homin ? 2,50m (po wykonaniu warstw posadzkowych w kontenerze o gr.12,5cm)1310- Wysokość zewnętrzna (z attyką) Hzew.  ?  3,13 [m]1310- Oświetlenie nad wejściem13103. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY1310FUNDAMENT POD ZBIORNIKI WODY1310Płyta fundamentowa wykonana z betonu C16/20, o grubości płyty 50 cm, zbrojona dołem i górą siatką z prętów średnicy 12 mm (A-III 34GS)  oczkach 16x16 cm ? minimalna gr. otulenia zbrojenia 5,0 cm. Pod płytę należy wykonać warstwę chudego betonu gr. min 40cm.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	0
id=187424942	3
jm=t	034
ce=0	1733389888
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=5.2033
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana'	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1733389888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.25

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Pal szalunkowy stalowy gięty na zimno KS 3,25'	0
id=1124000	2
jm=kg	033
ce=0	1733389896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=181.492
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1733389898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2826
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN 150 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389929
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW o grub. 0.4-0.6 mm gat.I/II''	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1733389932
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=111.3

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone, grubość 50-100 mm kl. III'	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1733390023
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2832
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0	1733389898
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 150mm	0
id=6815110	2
jm=szt	020
ce=0	1733390030
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone na stemple'	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0	1733390026
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2402
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=drut stalowy do spawania	0
id=1122199	2
jm=kg	033
ce=0	1733390032
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122199

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	0
id=1901829247	3
jm=kg	033
ce=0	1733390042
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=39.3025
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Wazelina techniczna''	0
id=1034701	2
jm=kg	033
ce=0	1733390098
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.385

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0	1733390044
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=Złącze kontrolne 4xM8x16, B do 40mm - FeZn żółty	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1733390097
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.22

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm'	0
id=5031062	2
jm=m	040
ce=0	1733390100
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.615

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy  80 mm	0
id=6815080	2
jm=szt	020
ce=0	1733390052
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=Wspornik do przew. napr. K-122/1 przelot.	0
id=7590361	2
jm=szt	020
ce=0	1733390094
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4542

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=Wspornik do przew. napr. K-123 naciągowy	0
id=7590351	2
jm=szt	020
ce=0	1733390095
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0704

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Argon gazowy sprężony spawalniczy''	0
id=	1
jm=m3	060
ce=0	1733390098
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.87

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Elektrody wolframowe WT 1,6''	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390106
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.23

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Woda	0
id=1401302050	3
jm=m3	060
ce=0	1733390057
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=7.6355
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=Złącze rynnowe - FeZn żółty	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1733390102
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.14

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II''	0
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0	1733390107
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0051
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m''	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1733390109
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0182

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Słupki iglaste, niekorowane, o średnicy 7-11 cm, o długości 200 cm'	0
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0	1733390109
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Podchloryn sodowy'	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1733390117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Rozdzielnica RZH	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389884
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Panel ogrodzeniowy200/250 cm z pręta fi 5 mm, ocynkowany i malowany proszkowo	0
id=2018261742	3
jm=szt	020
ce=0	1733389884
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=75.36
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Zestaw dozowania podchlorynu sodu  /pompa, zbiornik, mieszadło, armatura, oczomyjka/	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389884
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Prace rozruchowe PW	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389885
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa grubości 8ˇcm, szara	0
id=1970520657	3
jm=m2	050
ce=0	1733389885
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=231
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Niezbędne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389885
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych 60x40 mm sł 2700 mm z uchwytami do mocowania paneli Wiśniowski	0
id=351166752	3
jm=szt	020
ce=0	1733389885
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=71.592
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Prefabrykaty zbrojarskie	0
id=1389180241	3
jm=kg	033
ce=0	1733389885
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=988
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Rurociągi ze stali 1.4301 DN 150 mm	0
id=5020499	2
jm=kpl.	090
ce=0	1733389886
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389886
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420099

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Bateria kondensatorów	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389886
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0ˇmm	0
id=1718296834	3
jm=t	034
ce=0	1733389886
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=70.004
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Prefabrykowana betonowa podmurowka o przekroju 20x6 cm (patrz rys. 2)	0
id=2023000479	3
jm=m	040
ce=0	1733389887
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=192.168
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YKY 4x70mm2	0
id=7970199	2
jm=m	040
ce=0	1733389887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi SUW	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10	0
id=1056901114	3
jm=m3	060
ce=0	1733389887
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=14.0286
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Rurociągi ze stali 1.4301 DN 125 mm	0
id=5020499	2
jm=kpl.	090
ce=0	1733389887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=kineta studzienki z PE'	0
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0	1733389888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Drzwi stalowe ocieplane z płyty warstwowej	0
id=1291564964	3
jm=m2	050
ce=0	1733389888
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=9.02
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=rozdzielnica RSP	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1733389889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=dennica betonowa wys.1000 mm o śr. 1200 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420099

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Rurociągi ze stali 1.4301 DN 200 mm	0
id=5020499	2
jm=kpl.	090
ce=0	1733389889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Pompa zatapialna o wydajności Q=2 l/s	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Koszty badań fizyko-chemicznych wody	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Demontaż kompletnej instalacji AKPIA i elektrycznej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna IP  NVIP-8VE-6201-II Novus	0
id=	3
jm=1	000
ce=0	1733389890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=rozdzielnice (zestawy)	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1733389890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20ˇcm, szary	0
id=29508764	3
jm=m	040
ce=0	1733389890
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=99.1848
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YKY 4x35mm2	0
id=7970199	2
jm=m	040
ce=0	1733389891
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami M 16x80	0
id=6803099	1
jm=szt.	020
ce=0	1733389891
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.2

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=żywica epoksydowa reaktywna	0
id=1470199	2
jm=kg	033
ce=0	1733389891
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.9985
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1470299

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	0
id=1583357858	3
jm=m3	060
ce=0	1733389891
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=5.1958
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=Rejestrator IP 8 - kanałowy NVR-6408-H1/F-II Novus	0
id=	3
jm=1	000
ce=0	1733389892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Studnia pompowni PEHD wys.2700 mm o śr. 800 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420099

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=aparaty - osprzęt modułowy	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389892
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15	0
id=990629187	3
jm=m3	060
ce=0	1733389892
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=6.0674
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Kamera wewnętrzna IP bullet 8Mpx NVIP-8H-6211 2.8mm Novus	0
id=	3
jm=1	000
ce=0	1733389893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacyjna zewnętrzna, kielichowa, o średnicy i grubości ścianki 160x4,7 mm'	0
id=5601213	2
jm=m	040
ce=0	1733389893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=rura teleskopowa'	0
id=6333399	2
jm=szt	020
ce=0	1733389893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=pokrywa żeliwna D400	0
id=6330599	2
jm=szt	020
ce=0	1733389894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zasuwa kołnierzowa krótka DN 150 mm'	0
id=5801507	2
jm=szt	020
ce=0	1733389894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1733389894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Kabel sygnalizacyjny YKSLY 3x1,5 mm2	0
id=7989999	2
jm=m	040
ce=0	1733389895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=166.4

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=zwężka 425/315'	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1733389895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=plafon LED 15W, zewnetrzny do zawieszenia na elewacji.	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1733389895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Oprawa awryjna - zewnętrzna	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=fundament prefabrykowany	0
id=8149999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8140199

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Korytko "BAKS" KGL 200H50/3	0
id=8321856	1
jm=m	040
ce=0	1733389896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Drzwi stalowe pełne	0
id=423377147	3
jm=m2	050
ce=0	1733389896
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=1.845
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=Przewód do transmisji danych z parami skręcanymi LIYCYp 4x2x0,75 mm2 300/500V	0
id=7929999	2
jm=m	040
ce=0	1733389897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.56

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Wanna ociekowa	0
id=6317799	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Rura z PE 100 SDR 17 PN10 DN 225 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1733389897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm	0
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0	1733389903
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.88

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Zawór kulowy wodny 1" k.o.	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1733389903
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Przejście szczelne tuleją stalowa DN 300 mm	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1733389903
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Rura z PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1733389904
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=Czujka MC270-S78 (kontaktron)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733389904
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Umywalka z baterią	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389904
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Oprawa awaryjna - wewnętrzna	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389904
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Kolano PE100 90st. DN 150 mm	0
id=5646099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389904
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego fi 600 D400	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=Czujka dualna SILVER	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733389905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389911
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 528]
ty=M
na=Centrala INTEGRA 24	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733389908
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Wentylator ścienny fi 110	0
id=1482224385	3
jm=szt	020
ce=0	1733389916
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V	0
id=7951013	2
jm=m	040
ce=0	1733389918
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Nasiona traw	0
id=1236848910	3
jm=kg	033
ce=0	1733389919
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=40
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=pokrywy do korytek	0
id=8322399	2
jm=m	040
ce=0	1733389919
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321999

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Piasek	0
id=981045844	3
jm=m3	060
ce=0	1733389919
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=19.316
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=oprawy LED pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 60W	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389922
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	0
id=2820199	1
jm=m2	050
ce=0	1733389922
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=Przewód instalacyjny H07V-K / LgY 16 750V żółto-zielony linka giętka	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1733389922
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25	0
id=1381691954	3
jm=m3	060
ce=0	1733389936
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=1.404
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2'	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1733389939
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=oprawy LED pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 38W	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=żywica epoksydowa do gruntowania podłoża	0
id=1470499	2
jm=kg	033
ce=0	1733389946
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.902
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1470499

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Modem GSM typ. SR817 + Antena	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733389949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=Switch - Cisco CBS110-16PP-EU	0
id=	3
jm=1	000
ce=0	1733389950
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=rury PCW kielichowe ciśnieniowe na ciśnienie robocze 10 kG/cm2 160 mm'	0
id=5630553	1
jm=m	040
ce=0	1733389950
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.63

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Kolano PE100 90st. DN 225 mm	0
id=5646099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389954
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	0
id=186223975	3
jm=m2	050
ce=0	1733389959
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=31.05
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Manipulator INT-KLCD GR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733389963
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Tablica licznikowa	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389964
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 DN 160 mm'	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389965
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.017

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe białe	0
id=6350699	1
jm=szt.	020
ce=0	1733389968
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1733389970
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=347024269	3
jm=kg	033
ce=0	1733389975
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=94.5
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=rury stalowe	0
id=5020499	2
jm=m	040
ce=0	1733389977
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.21

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389979
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Osłona	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389982
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=Kabel zasilający JZ-500 4G2,5 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733389983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.32

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V	0
id=7530232	2
jm=szt	020
ce=0	1733389989
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Łańcuch do wyciągania pompy ze stali 1.4301	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733389993
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=Akumulator 28Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733389994
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=Oprawy LED "Plafoniera" 26W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389994
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm	0
id=1642099	2
jm=kg	033
ce=0	1733389997
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.803
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1610499

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=zasuwa do przyspawania w połączeniu z rurami PE o śr.50 mm	0
id=5819999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733389999
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=Kabel YKSLY 3x1,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390002
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy, przejściowy, jednokołnierzowy, typu FW, o średnicy 150 mm'	0
id=5681204	2
jm=szt	020
ce=0	1733390004
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.0085
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Kabel BiT SERVO 2YSLCYK-J 4x2,5mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390006
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.84

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0	1733390008
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301309

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z uszczelką o śr.zewn. 200 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390015
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Odbiornik 1 kanałowy OPC K01	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390016
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=zestawy montażowe do wykonania muf z taśm izolacyjnych	0
id=7631499	1
jm=kpl.	090
ce=0	1733390016
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7631499

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Przejście szczelne tuleją stalowa DN 100 mm'	0
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0	1733390017
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Płyta styropianowa EPSˇ100-036 gr 8 cm	0
id=221926973	3
jm=m2	050
ce=0	1733390018
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=28.35
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Manometr  pionowy 1/2 0-10 BAR	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1733390018
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=końcówki kablowe'	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0	1733390019
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Kabel komunikacyjny BUS-LD 2x2x0,22mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390020
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=piasek kwarcowy suszony do żywic 0,1-0,4 mm	0
id=1642099	2
jm=kg	033
ce=0	1733390020
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.9985
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1610499

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Obudowa do zasuw klinowych owalnych, średnicy 150 mm	0
id=5891007	2
jm=szt	020
ce=0	1733390021
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Płuczki ustępowe 'dolnopłuk'	0
id=6344099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1733390022
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Trójnik DN 225 mm	0
id=5646099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390022
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=Akumulator 7Ah	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390023
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1733390024
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301203

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 5x2,5 mm2''	0
id=7970199	2
jm=m	040
ce=0	1733390024
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Kołnierz luźny  1.4301 ze stali k/o DN 50 mm	0
id=5115099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.04

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=Sygnalizator SP-4004 R	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390027
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=Łącznik n/t bryzgoszcz.250V/10A	0
id=7510542	2
jm=szt	020
ce=0	1733390027
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=rura HDPE śr. 32 mm	0
id=o000017	3
jm=m	040
ce=0	1733390028
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	o000017

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=kabel okablowania strukturalnego kat.6+ U/UTP LSOH 350MHz CobiCable fioletowy	0
id=AT35001	3
jm=m	040
ce=0	1733390029
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.5

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN 225 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390029
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 DN 225 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390030
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Wskaźnik - lampa zielona	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390031
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kausza stalowa ocynkowana	0
id=252282906	3
jm=szt	020
ce=0	1733390031
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=25
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Kabel BIT 500 4x1,0	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390032
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Kolanko 45 st. do korytek BAKS KKMJ 200H50	0
id=8322056	1
jm=szt	020
ce=0	1733390034
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30ˇcm	0
id=1418540800	3
jm=m2	050
ce=0	1733390034
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=4.029
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Kabel YDY 3x2,5mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390035
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=Kabel LiYCY 4x0,75mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390035
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Wsporniki stalowe	0
id=1360399	2
jm=szt	020
ce=0	1733390036
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	0
id=837292216	3
jm=kg	033
ce=0	1733390036
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=15.901
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Siatka tkana "Rabitza"	0
id=1585671287	3
jm=m2	050
ce=0	1733390037
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=27.54
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Przekaźnik zmierzchowy	0
id=7040920	1
jm=szt	020
ce=0	1733390037
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw wodnych, o wymiarach 190x190 mm, nr kat. 857	0
id=5891111	2
jm=szt	020
ce=0	1733390038
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Rura ze stali 1.4301 fi 33,7 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0	1733390039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.55

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Kurek manometryczny, gwintowany, mosiężny, na ciśnienie 1,0 MPa, nr kat. 525, o średnicy 4 mm	0
id=5856001	2
jm=szt	020
ce=0	1733390039
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Obudowa centrali AWO 205	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390040
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Paski szkła szerokości 2.0ˇcm	0
id=2086905262	3
jm=m	040
ce=0	1733390040
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=29.16
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=721490071	3
jm=m2	050
ce=0	1733390041
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=30.51
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25ˇmm	0
id=707238321	3
jm=m3	060
ce=0	1733390041
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=0.1853
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.50 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Oznaczniki niepalne na przewody''''''	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1733390043
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=420

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=moduł RJ45 CobiNet nieekranowany	0
id=AT35008	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733390043
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=projektor LED 20W, zewnetrzny do zawieszenia na elewacji.	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=0	1733390044
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Kabel zasilający JZ-500 3x1,0 mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390045
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Nadajnik PUK 303	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390045
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw''	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Kaptur do zabezpieczenia otworu w słupkach 40x60 mm	0
id=1656902658	3
jm=szt	020
ce=0	1733390046
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=71.592
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Kołnierz wywijany  1.4301 ze stali k/o DN 50 mm	0
id=5115099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390047
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.04

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M15 (m.100)	0
id=79436226	3
jm=m3	060
ce=0	1733390047
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=0.2449
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M20	0
id=6801209	2
jm=kg	033
ce=0	1733390048
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390048
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Odgałęźnik izolacyjny 380V n/t 5-cio torowy 4mm2 IP44	0
id=7540460	2
jm=szt	020
ce=0	1733390049
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Złącza kontrolne ocynkowane ZKN	0
id=759070401	3
jm=szt	020
ce=0	1733390049
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Azofoska	0
id=677194007	3
jm=t	034
ce=0	1733390050
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=0.1
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Sygnalizator SPW - 210R	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1733390050
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1733390051
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=sedesy z tworzyw sztucznych różne	0
id=6357099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1733390051
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390052
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Zawór wodny czerpalny ze złączką do węża, mosiężny M3, o średnicy 20 mm	0
id=5700102	2
jm=szt	020
ce=0	1733390052
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=Wspornik ścienny K 145 do kotwienia	0
id=7590335	2
jm=szt	020
ce=0	1733390053
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.15

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 3x2,5 mm2''	0
id=7970199	2
jm=m	040
ce=0	1733390054
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390054
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 50 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390055
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Kolano 90 st.  1.4301 ze stali k/o DN 50 mm	0
id=5115099	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390055
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=Płaskownik łączący perforowany	0
id=8320431	2
jm=szt	020
ce=0	1733390055
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Kabel LiYY 2x0,75mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1733390056
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.84

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1733390056
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899670;2380823

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=końcówki kablowe do zaprasowania	0
id=7620999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390057
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620999

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Masa asfaltowa izolacyjna	0
id=169162171	3
jm=kg	033
ce=0	1733390057
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=18.36
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12ˇm grubości 0.2ˇmm	0
id=1482226376	3
jm=m2	050
ce=0	1733390058
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=32.4
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o średnicy 15 mm	0
id=6601002	2
jm=szt	020
ce=0	1733390058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa, typu B, na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy 16 mm	0
id=5600341	2
jm=m	040
ce=0	1733390059
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	0
id=240761135	3
jm=szt	020
ce=0	1733390060
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=0.055
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 520]
ty=M
na=mufa złączowa termokurczliwa	0
id=o000048	3
jm=szt	020
ce=0	1733390072
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ERG	0	0	0	

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy	0
id=8190601	1
jm=szt	020
ce=0	1733390076
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1733390076
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390077
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0	1733390077
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.822

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie, o  srednicy DN200	0
id=6810299	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390077
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania	0
id=1139844946	3
jm=dm3	066
ce=0	1733390078
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=2.0644
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1733390078
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1087
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 521]
ty=M
na=uszczelki końców rur	0
id=o000008	3
jm=szt	020
ce=0	1733390088
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=CEK	0	0	0	

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Listwy i łaty iglaste	0
id=2002650416	3
jm=m	040
ce=0	1733390095
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=10.8
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=Złączka kabłąkowa,przelotowa napręż.	0
id=7590751	1
jm=szt	020
ce=0	1733390095
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6056

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 200 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390096
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=Osłona przewodów uziem.z blachy K-511'	0
id=7590101	1
jm=szt	020
ce=0	1733390096
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.92

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0	1733390097
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.07

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Mufa ciśnieniowa z PVC, łączona na klej, o średnicy 16 mm	0
id=5611901	2
jm=szt	020
ce=0	1733390097
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Trójnik do korytek BAKS TK 200H50	0
id=8322086	1
jm=szt	020
ce=0	1733390098
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	0
id=1543402078	3
jm=kg	033
ce=0	1733390099
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=4.86
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 225 mm'	0
id=6815110	2
jm=szt	020
ce=0	1733390099
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=cegła budowlana pełna wypalana z gliny 25x12x6,5	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390100
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.do 1000 mm	0
id=663495712	3
jm=szt	020
ce=0	1733390100
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=2.08
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=1192251441	3
jm=kg	033
ce=0	1733390101
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=31.86
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390101
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych PCW2 160 mm	0
id=6810505	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390102
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.62

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1733390103
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoinowania	0
id=540831536	3
jm=kg	033
ce=0	1733390103
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=1.58
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=uszczelki rur kanalizacji pierwotnej	0
id=o000015	3
jm=kpl.	090
ce=0	1733390103
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.64

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=o000016	3
jm=kg	033
ce=0	1733390104
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1684
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy  42,4/3,2 mm	0
id=5000132	2
jm=m	040
ce=0	1733390104
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Drut stalowy do spawania 308LSI / 1.0mm''	0
id=	1
jm=kg	033
ce=0	1733390105
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=wspornik dwukablowy	0
id=o000020	3
jm=szt.	020
ce=0	1733390105
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7670399

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej 50 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390105
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=uszczelka końców rur HDPE	0
id=o000021	3
jm=szt.	020
ce=0	1733390106
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	o000021

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=woda z rurociągu'''	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1733390107
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1442

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1733390107
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami	0
id=191933584	3
jm=kg	033
ce=0	1733390108
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.34
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1733390108
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38ˇmm	0
id=1745677427	3
jm=m3	060
ce=0	1733390109
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0051
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=lejki gumowe do misek ustępowych	0
id=6360399	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390110
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Rura stalowa bez szwu, ogólnego przeznaczenia, czarna, o średnicy  33,7/3,2 mm	0
id=5000112	2
jm=m	040
ce=0	1733390110
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=złączki kablowe typu Z	0
id=7680399	1
jm=szt.	020
ce=0	1733390111
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7680399

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=przywieszka identyfikacyjna	0
id=o000019	3
jm=szt.	020
ce=0	1733390111
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	o000019

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ślepy DN 125mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390112
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1733390112
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Papier ścierny	0
id=1433208727	3
jm=m2	050
ce=0	1733390113
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=0.8692
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Kołnierz stalowy z szyjką, do przyspawania, okrągły, na ciśnienie 1,6 MPa, o średnicy  50 mm	0
id=5142307	2
jm=szt	020
ce=0	1733390113
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ślepy DN 100 mm'	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390115
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Kołnierz żeliwny zaślepiający, o średnicy 150 mm	0
id=5242804	2
jm=szt	020
ce=0	1733390115
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=429042898	3
jm=kg	033
ce=0	1733390115
cw=0	PLN	0
kz=4	0	PLN	1	
il=0.1024
wcn=1.05	1,050000

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 8x50	0
id=6800400	1
jm=kg	033
ce=0	1733390116
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Zawór kołnierzowy zaporowy żeliwny, grzybkowy, na ciśnienie 1,6 MPa, nr kat. 215, o średnicy  40 mm	0
id=5820225	2
jm=szt	020
ce=0	1733390116
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.003
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 DN 125mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=płyn poślizgowy	0
id=o000047	3
jm=dm3	066
ce=0	1733390117
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Zawór kołnierzowy zwrotny żeliwny, grzybkowy, na ciśnienie 1,6 MPa, nr kat. 287, o średnicy  40 mm	0
id=5822225	2
jm=szt	020
ce=0	1733390118
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.003
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy, przejściowy, jednokołnierzowy, typu FW, o średnicy 125mm	0
id=5681204	2
jm=szt	020
ce=0	1733390118
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 DN 110 mm	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390119
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Króciec żeliwny ciśnieniowy, przejściowy, jednokołnierzowy, typu FW, o średnicy 100 mm'	0
id=5681203	2
jm=szt	020
ce=0	1733390119
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Kołnierz stalowy z szyjką, do przyspawania, okrągły, na ciśnienie 1,6 MPa, o średnicy  25 mm	0
id=5142304	2
jm=szt	020
ce=0	1733390120
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Zawór kołnierzowy zaporowy żeliwny, grzybkowy, na ciśnienie 1,6 MPa, nr kat. 215, o średnicy  25 mm	0
id=5820223	2
jm=szt	020
ce=0	1733390120
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1733390121
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346308

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Zawór kołnierzowy zwrotny żeliwny, grzybkowy, na ciśnienie 1,6 MPa, nr kat. 287, o średnicy  25 mm	0
id=5822223	2
jm=szt	020
ce=0	1733390122
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Kołnierz żeliwny zaślepiający, o średnicy 100 mm	0
id=5242802	2
jm=szt	020
ce=0	1733390123
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15-20 mm	0
id=5102799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103;5115104

[RMS ZEST 527]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Wizualizacja + prace programistyczne	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1728990198
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ślepy DN 150 mm	0
id=5148999	2
jm=szt.	020
ce=0	1733390111
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.017

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 100mm	0
id=6815110	2
jm=szt	020
ce=0	1733390101
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami M 16x90'	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1733390049
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4725

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO''	0
id=8190601	1
jm=szt	020
ce=0	1733390042
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.925

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm	0
id=1124212	1
jm=m	040
ce=0	1733390046
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.52

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=636713558	3
jm=dm3	066
ce=0	1733390059
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=1.9557
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0	1733390038
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Woda przemysłowa''	0
id=472576535	3
jm=m3	060
ce=0	1733390053
cw=0	PLN
kz=4	5	PLN	1	
il=10.1983
ch=Kz5.00	

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Piasek zwykły	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1733389926
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.264

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Klamry ciesielskie U''	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0	1733390025
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.299
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki'''''''	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0	1733390026
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108.3

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0	1733389915
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0	1733389972
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1733389897
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany''	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1733389896
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.9586

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami M 20x110'	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1733389893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=151.1246

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1733389834
cw=0	PLN
il=5059.3261

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5ˇt	0
id=185327996	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390151
cw=0	PLN
il=0.1909

[RMS ZEST 305]
ty=S
na=Pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h	0
id=14211	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390151
cw=0	PLN
il=0.335

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Glebogryzarka ciagniona, bez ciagnika	0
id=39819245	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390151
cw=0	PLN
il=0.604

[RMS ZEST 345]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t''	0
id=39971	2
jm=m-g	148
ce=0	1733390151
cw=0	PLN
il=2.3649

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390152
cw=0	PLN
il=0.51
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71270

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Środek transportowy (1)'	0
id=708218265	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390152
cw=0	PLN
il=1.3737

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	0
id=109210912	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390152
cw=0	PLN
il=0.604

[RMS ZEST 525]
ty=S
na=dmuchawa gorącego powietrza	0
id=o0017	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390153
cw=0	PLN
il=3.05

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0.5-0.75 t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390153
cw=0	PLN
il=3.19

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM] (1)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390153
cw=0	PLN
il=0.1989

[RMS ZEST 526]
ty=S
na=zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA	0
id=o0007	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390153
cw=0	PLN
il=3.05

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Piła do cięcia płytek	0
id=852461627	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390154
cw=0	PLN
il=5.5

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390154
cw=0	PLN
il=0.744

[RMS ZEST 517]
ty=S
na=przyczepa kablowa	0
id=o0016	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390154
cw=0	PLN
il=0.864
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390154
cw=0	PLN
il=0.72

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100ˇKM) (1)	0
id=1284853428	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390155
cw=0	PLN
il=0.594

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60ˇm3/h (1)	0
id=167532491	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390155
cw=0	PLN
il=0.3071

[RMS ZEST 293]
ty=S
na=Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390155
cw=0	PLN
il=0.94

[RMS ZEST 261]
ty=S
na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 63 mm	0
id=72551	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390156
cw=0	PLN
il=1.77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72551

[RMS ZEST 515]
ty=S
na=wciągarka ręczna	0
id=o0014	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390156
cw=0	PLN
il=0.432
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35610

[RMS ZEST 482]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390156
cw=0	PLN
il=0.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39912

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=Ciągnik siodłowy z naczepą 16 t (1)	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390156
cw=0	PLN
il=0.658

[RMS ZEST 518]
ty=S
na=wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu	0
id=o0026	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390157
cw=0	PLN
il=0.432
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35600

[RMS ZEST 346]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)'	0
id=39116	2
jm=m-g	148
ce=0	1733390157
cw=0	PLN
il=2.3649

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 55 kVA	0
id=81126	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390157
cw=0	PLN
il=2.36

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7.5ˇt (1)	0
id=614393884	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390158
cw=0	PLN
il=1.892

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1)	0
id=1929201838	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390158
cw=0	PLN
il=1.7825

[RMS ZEST 347]
ty=S
na=Żuraw samochodowy, o maksymalnym udźwigu do 4 t (1)	0
id=31112	2
jm=m-g	148
ce=0	1733390158
cw=0	PLN
il=2.3649

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15ˇm3 (1)	0
id=612895673	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390158
cw=0	PLN
il=4.6629

[RMS ZEST 413]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390159
cw=0	PLN
il=33.4679

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 1-faz. przenośny 2,5 kVA	0
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390159
cw=0	PLN
il=19.68

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 50ˇkg	0
id=346829261	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390159
cw=0	PLN
il=11.66

[RMS ZEST 359]
ty=S
na=Środek transportowy do 5.0 Mg'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390160
cw=0	PLN
il=4.5485

[RMS ZEST 523]
ty=S
na=spawarka do światłowodów	0
id=o0031	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390160
cw=0	PLN
il=3.05

[RMS ZEST 522]
ty=S
na=samochód montażowy do 0.9 t	0
id=o0030	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390160
cw=0	PLN
il=3.05

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 KM] (1)'	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390161
cw=0	PLN
il=2.8342

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=Urządznie spawalinicze TIG Falting 250DC - kpl.	0
id=72146	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390161
cw=0	PLN
il=48.83

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Ubijak spalinowy o masie 200 kg'	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390161
cw=0	PLN
il=27.1614

[RMS ZEST 352]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390162
cw=0	PLN
il=4.8756
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=Sprężarka powietrza elektryczna przewoźna 4-5 m3/min (1)''	0
id=83121	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390167
cw=0	PLN
il=9.52

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10ˇt (1)	0
id=2053151134	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390168
cw=0	PLN
il=8.514

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=Zgrzewarka doczołowa do rur PE	0
id=72550	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390168
cw=0	PLN
il=19.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390169
cw=0	PLN
il=12.87

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h'	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390169
cw=0	PLN
il=24.91
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 524]
ty=S
na=reflektometr	0
id=o0032	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390169
cw=0	PLN
il=5.39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=Żuraw samojezdny kołowy   do 5 t (1)''	0
id=31212	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390170
cw=0	PLN
il=16.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 471]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390170
cw=0	PLN
il=13.3724
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390170
cw=0	PLN
il=12.7563

[RMS ZEST 344]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)''	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1733390171
cw=0	PLN
il=55.8635

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5ˇt (1)	0
id=497751724	3
jm=m-g	148
ce=0	1733390171
cw=0	PLN
il=295.3578

[RMS ZEST 23]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 270]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=				 		0
na=Rozbiórka budynku socjalnego sprzetem budowlanym mechanicznym wg. PZT i opisu rozbiórki, 1310- odłączenie mediów, 1310- demontaż urządzeń, 1310- demontaż dzwi, bram, okien
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=1
ob=1300
jm=m3 kubatury	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1300	1	1300						

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=519.416
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=519.416264	1	305*0,4+2*28,5*4,51+0,38+2*14,14*4,51*0,38+305*0,3						

[RMS 57]
nz=0.177	0	0,177
np=0
wa=0
wb=0
il=91.9366

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=519.416
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=519.416264	1	305*0,4+2*28,5*4,51+0,38+2*14,14*4,51*0,38+305*0,3						

[RMS 57]
nz=0.037	0	0,037
np=0
wa=0
wb=0
il=96.092

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02		1
mpn=_1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 77]
nz=1.26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
il=70.56

[RMS 344]
nz=0.474	0	0,474
np=0
wa=0
wb=0
il=26.544

[POZYCJA]
id=73
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0118-14	19-01	0118-14		1
mpn=1211
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 57]
nz=0.045	0	0,045
np=0
wa=0
wb=0
il=12.6

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=28.584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.584	1	2*28.5*0,3+2*14.14*0,3+3						

[RMS 77]
nz=0.3	0	0,3
np=0
wa=0
wb=0
il=8.5752

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
mpn=1211
na=Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i wentylacji dachowych na halą
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.przec.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 77]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 82]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 83]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-08	4-01	0348-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z pustaków typu  na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=216.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=216.8	1	10,4*3*4+11,5*2*4						

[RMS 77]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=221.136

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-05	4-01	0819-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=305
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=305	1	305						

[RMS 77]
nz=0.4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=122

[RMS 85]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=7.625

[RMS 86]
nz=0.00021	0	0,00021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-03	4-04	0509-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=322.056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=322.056	1	305+28,5*2*0,2+14,14*2*0,2						

[RMS 77]
nz=0.41	0	0,41
np=0
wa=0
wb=0
il=132.043

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=32.206
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.2056	1	(305+28.5*2*0.2+14.14*2*0.2)*0,1						

[RMS 77]
nz=13.81	0	13,81
np=0
wa=0
wb=0
il=444.7649

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=85.28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85.28	1	28.5*2+14.14*2						

[RMS 77]
nz=0.15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=12.792

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	4,5*8						

[RMS 77]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=3.96

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0302-01	4-04	0302-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=37.909
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.9088	1	28.5*0.6*0.7+14.14*0.6*0.7+20						

[RMS 77]
nz=10.01	0	10,01
np=0
wa=0
wb=0
il=379.4691

[ELEMENT 1]
na=Budowa budynku kontenerowego
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	10*4.5						

[RMS 77]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2385

[RMS 58]
nz=0.0025	0	0,0025
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1125

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-01 0126-02	2-01	0126-02		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości, pogrubienie do 30 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=2
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 77]
nz=0.0018	0	0,0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0.243

[RMS 58]
nz=0.0008	0	0,0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=13.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	45,0*0.30						

[RMS 77]
nz=0.82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=11.07

[RMS 57]
nz=0.54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=7.29

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=13.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,5						

[RMS 57]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1.215

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-01 0201-02	2-01	0201-02		1
na=Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=49.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=49.5	1	10.0*4.5*1,1	Pod chudy beton					

[RMS 77]
nz=0.2264	0	0,2264
np=0
wa=0
wb=0
il=11.2068

[RMS 64]
nz=0.0942	0	0,0942
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6629

[RMS 57]
nz=0.2232	0	0,2232
np=0
wa=0
wb=0
il=11.0484

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-01 0214-0401	2-01	0214-04	01	1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=49.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=6	

[PRZEDMIAR]
wo=49.5	1	49,5						

[RMS 57]
nz=0.0152	0	0,0152
np=0
wa=0
wb=0
il=4.5144

[ELEMENT 2]
na=Roboty fundamentowe
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-02 1101-0101	2-02	1101-01	01	1
na=Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły, beton C8/10
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=13.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13.62	1	8,84*3*0,2+3,3*3*0,84	Pod płytę fundamentową					

[RMS 77]
nz=5.26	0	5,26
np=0
wa=0
wb=0
il=71.6412

[RMS 76]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0286

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-02 0205-0102	2-02	0205-01	02	1
na=Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton C20/25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=5.119
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.1192	1	8,84*3*0,18+3*0,64*0,18						

[RMS 77]
nz=0.4467	0	0,4467
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2867

[RMS 55]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1958

[RMS 61]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 38]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 71]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1024

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3071

[RMS 100]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0512

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo zbrojone
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=0.988
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.98802	1	0.19883+0,78919						

[RMS 77]
nz=26.7	0	26,7
np=0
wa=0
wb=0
il=26.3796

[RMS 29]
nz=1000	0	1000
np=1
wa=0
wb=0
il=988

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kontener
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=11
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż gotowego kontenera z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o pow. zab. 26,52m3 (ściany w grubości 8 cm, dach w grubości 10 cm)
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12
pd=	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5ˇm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 77]
nz=0.13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 34]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=31.05

[RMS 195]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.003	0	0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.081

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1ˇwarstwa. Płyta styropianowa EPS 100-036 gr 5,0 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 77]
nz=0.0891	0	0,0891
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4057

[RMS 25]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=28.35

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0047	0	0,0047
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1269

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 77]
nz=0.3596	0	0,3596
np=0
wa=0
wb=0
il=9.7092

[RMS 67]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[RMS 33]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[RMS 48]
nz=1.13	0	1,13
np=1
wa=0
wb=0
il=30.51

[RMS 46]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=94.5

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1836

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-22 1003-01	2-22	1003-01		1
na=Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na ostro, beton C16/20
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.5812	0	0,5812
np=0
wa=0
wb=0
il=14.9862

[RMS 21]
nz=0.052	0	0,052
np=1
wa=0
wb=0
il=1.404

[RMS 20]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=31.86

[RMS 18]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 65]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 59]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=29.16

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 77]
nz=0.074	0	0,074
np=0
wa=0
wb=0
il=1.998

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=27.54

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0017	0	0,0017
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0459

[RMS 42]
nz=0.0011	0	0,0011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0297

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	0-12 1118-01	0-12	1118-01		1
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=3.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.95	1	3,95						

[RMS 77]
nz=0.2192	0	0,2192
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8658

[RMS 44]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7625

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.0001	0	0,0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 42]
nz=0.0093	0	0,0093
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0367

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	0-12 1118-09	0-12	1118-09		1
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=3.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=3.95	1	3,95						

[RMS 77]
nz=1.0664	0	1,0664
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2123

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.029

[RMS 19]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 44]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=20.54

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.027	0	0,027
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1067

[RMS 42]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1244

[POZYCJA]
id=85
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-33 0302-04	AT-33	0302-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z żywicy epoksydowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=21.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.95	1	15,85+2,15+2+0,65*3						

[RMS 77]
nz=0.41	0	0,41
np=0
wa=0
wb=0
il=8.9995

[RMS 93]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=7.902

[RMS 90]
nz=1.54	0	1,54
np=1
wa=0
wb=0
il=33.803

[RMS 94]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=26.9985

[RMS 92]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=26.9985

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż schodów stalowych ze stali ocynkowane z balustradąj (stopnie, spocznyk krata Wema)1310Schody wyposażone w płozy (demontowala pochylnia)umożliwiające bezpieczny transport urządzeń.
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	2-17 0152-0201	2-17	0152-02	01	1
na=Wentylator ścienny łazienkowy fi 110
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=2.96	0	1,35+1,61
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6536

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 107]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 111]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne  o obwodzie do 800 mm - wentylacja grawitacyjna Wyrzutnia ścienna, 250x200mm.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7572

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 114]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 115]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 79]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne  o obwodzie do 800 mm - wentylacja grawitacyjna czerpnia ścienna, 250x200mm.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6358

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 114]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 115]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 79]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[ELEMENT 2]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
na=Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2, wewnetrzne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,9*2.05						

[RMS 77]
nz=2.9	0	2,9
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3505

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 96]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3505

[RMS 97]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3321

[RMS 98]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[RMS 99]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1476

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0553

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR-W	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
na=Drzwi stalowe, pełne, ponad 2 m2, zewnętrzne ocieplone, z płyty warstwowej gr 6,0 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2.255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=2.255	1	1,10*2,05						

[RMS 77]
nz=2.9	0	2,9
np=0
wa=0
wb=0
il=26.158

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.02

[RMS 96]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7138

[RMS 97]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6236

[RMS 98]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0902

[RMS 99]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7216

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2706

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Utwardzenia zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=69
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20ˇcm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 77]
nz=0.0376	0	0,0376
np=0
wa=0
wb=0
il=8.272

[RMS 58]
nz=0.0035	0	0,0035
np=0
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 10]
nz=0.0086	0	0,0086
np=0
wa=0
wb=0
il=1.892

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5ˇcm głębokości, pogrubienie do 40 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 77]
nz=0.0005	0	0,0005
np=0
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 58]
nz=0.0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0.792

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	220*0.40						

[RMS 77]
nz=0.82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=72.16

[RMS 57]
nz=0.54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=47.52

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[RMS 57]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=7.92

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
na=Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniuˇ10ˇcm, piasek średni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 77]
nz=0.1079	0	0,1079
np=0
wa=0
wb=0
il=23.738

[RMS 469]
nz=0.123	0	0,123
np=1
wa=0
wb=0
il=27.06

[RMS 16]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 77]
nz=0.0333	0	0,0333
np=0
wa=0
wb=0
il=7.326

[RMS 2]
nz=0.3182	0	0,3182
np=1
wa=0
wb=0
il=70.004

[RMS 16]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.0027	0	0,0027
np=0
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 52]
nz=0.0387	0	0,0387
np=0
wa=0
wb=0
il=8.514

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	0-11 0327-04	0-11	0327-04		1
na=Place i zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 80ˇmm z pasami rozdzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości 30ˇmm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[RMS 77]
nz=1.3803	0	1,3803
np=0
wa=0
wb=0
il=303.666

[RMS 60]
nz=0.0214	0	0,0214
np=1
wa=0
wb=0
il=4.708

[RMS 30]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=231

[RMS 32]
nz=0.0878	0	0,0878
np=1
wa=0
wb=0
il=19.316

[RMS 17]
nz=0.00025	0	0,00025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 298]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 24]
nz=0.025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 69]
nz=0.053	0	0,053
np=0
wa=0
wb=0
il=11.66

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20ˇcm, grunt kategorii III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=97.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=97.24	1	32,7+18,7+10,94+6,5+11,16+7,8+4,72+4,72	Krawężnik					

[RMS 77]
nz=0.1489	0	0,1489
np=0
wa=0
wb=0
il=14.479

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
na=Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=5.834
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.8344	1	97,24*0.20*0.30						

[RMS 77]
nz=9.88	0	9,88
np=0
wa=0
wb=0
il=57.6399

[RMS 27]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0674

[RMS 61]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 469]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9836

[RMS 16]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.742

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	2-31 0403-04	2-31	0403-04		1
na=Krawężniki betonowe, wystające 15x30ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=97.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=97.24	1	97,24	Krawężnik					

[RMS 77]
nz=0.4589	0	0,4589
np=0
wa=0
wb=0
il=44.6234

[RMS 60]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4765

[RMS 51]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=99.1848

[RMS 469]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2836

[RMS 16]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4181

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=3.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3.8896	1	97,24*0.20*0.20						

[RMS 77]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=3.3454

[RMS 57]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1.945

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=3.89
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=3.89	1	3.89						

[RMS 57]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3112

[ELEMENT 2]
na=Tereny zielone
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	2-21 0101-04	2-21	0101-04		1
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0ˇkm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.33	0	1,33
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8104

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.294	0	0,294
np=0
wa=0
wb=0
il=0.882

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-21 0101-05	2-21	0101-05		1
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5ˇkm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 57]
nz=0.017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=0.408

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-21 0207-01	2-21	0207-01		1
na=Orka gleby glebogryzarką
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=0.2
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	2000.000/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=197	0	197
np=0
wa=0
wb=0
il=37.627

[RMS 13]
nz=3.02	0	3,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.604

[RMS 74]
nz=3.02	0	3,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.604

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=100
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	2000*0.05	Treny zielone					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.67	0	1,67
np=0
wa=0
wb=0
il=159.485

[POZYCJA]
id=45
pd=				 		0
na=Dowoz ziemi urodzajnej
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=5
ob=100
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2000	1	2000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.194	0	0,194
np=0
wa=0
wb=0
il=370.54

[RMS 8]
nz=0.00005	0	0,00005
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 7]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie panelowe
wa=0
kn=0	0	0
id=71
nu=3.3
wn=	

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-25 0307-03	2-25	0307-03		1
na=Ogrodzenia na słupkach stalowych, rozebranie.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=386.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=386.8	1	193,40*2.0						
ko=15				

[RMS 77]
nz=0.51	0	0,51
np=0
wa=0
wb=0
il=197.268

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNR	2-25 0312-03	2-25	0312-03		1
na=Bramy stalowe ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4.0*2						

[RMS 77]
nz=0.64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
il=5.12

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
na=Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15ˇcm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=11.604
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11.604	1	193,40*0.20*0.30						

[RMS 77]
nz=13.81	0	13,81
np=0
wa=0
wb=0
il=160.2512

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10ˇm, kategoria gruntu III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=10.944
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10.944	1	0.40*0.40*0.90*76	Wykop pod fundamenty					

[RMS 77]
nz=2.3684	0	2,3684
np=0
wa=0
wb=0
il=25.9198

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	2-31 0401-01	2-31	0401-01		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20ˇcm, grunt kategorii I-II. Podebranie gruntu pod osadzenie plyt cokolowych.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=188.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=188.4	1	193,40-5						

[RMS 77]
nz=0.0749	0	0,0749
np=0
wa=0
wb=0
il=14.1112

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
na=Analogia. Podmurówka betonowa z prefabrykowanych płyt o przekroju 20x6ˇcm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=188.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=188.4	1	193,40-5						

[RMS 77]
nz=0.2084	0	0,2084
np=0
wa=0
wb=0
il=39.2626

[RMS 60]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0188

[RMS 53]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=192.168

[RMS 469]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8855

[RMS 16]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0754

[RMS 23]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-02 1802-02	2-02	1802-02		1
na=Analogia. Ogrodzenia panelowe 200/250 cm  na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach  prefabrykowanych cokołów, (rozstaw 2,58ˇm), wysokość 2,0ˇm, panele i słupki cynkowane i malowane w kolorze
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=188.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=188.4	1	188,40						

[RMS 77]
nz=1.4977	0	1,4977
np=0
wa=0
wb=0
il=282.1667

[RMS 63]
nz=0.0844	0	0,0844
np=1
wa=0
wb=0
il=15.901

[RMS 75]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=75.36

[RMS 12]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=71.592

[RMS 3]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=71.592

[RMS 66]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2449

[RMS 23]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 413]
nz=0.1266	0	0,1266
np=0
wa=0
wb=0
il=23.8514

[RMS 100]
nz=0.0024	0	0,0024
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4522

[POZYCJA]
id=54
pd=				 		0
na=Kalkulacja własna. Dostawa i montaż bramy o szerokości 500 cm i wysokości 2000 cm ze słupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=55
pd=				 		0
na=Kalkulacja własna. Dostawa i montaż furtki o szerokości 100 cm i wysokości 200 cm ze słupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze
op=1	0	0	0	1	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=11.965
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11.965	1	11,965						

[RMS 77]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=10.2899

[RMS 57]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=5.9825

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1ˇkm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=11.965
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=11.965	1	11,965						

[RMS 57]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9572

[ELEMENT 1]
na=Sieci międzyobiektowe
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wody PEHD fi160mm - z Budynku do zbiornika wody uzdatnionej
wa=0
kn=0	0	0
id=95
nu=4.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=96
nu=4.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.003
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.003	1	0.003						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0069

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.104	1	3*0.8*0.1+3*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2407

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1148

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3444

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=1.104	1	3*0.8*0.1+3*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1281

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	3*1.7*0.8*80%-#p70						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3931

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=0.135

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0.816
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.816	1	3*1.7*0.8*20%						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7544

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	3*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=6.885

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=6.936

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0107

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2.976
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.976	1	3*1.7*0.8-#p71						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6756

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4107

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0429

[POZYCJA]
id=105
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.45	1	3*1.0*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4555

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=106
nu=4.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	3*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2928

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1848

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0.864
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.864	1	3*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5725

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0541

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5789

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.272	0	0,272
np=0
wa=0
wb=0
il=0.816

[RMS 129]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 130]
nz=0.0329	0	0,0329
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0987

[RMS 131]
nz=0.0372	0	0,0372
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1116

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-12	2-19	0303-12		1
na=Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek zgrzewanych czołowo
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 132]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 133]
nz=0.09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 134]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 135]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=0.85	0	0,85
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 139]
nz=4.28	0	4,28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.19	0	0,19
np=0
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 77]
nz=1.6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 134]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 135]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=0.015
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.015	1	3/200						

[RMS 77]
nz=10.4	0	10,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.156

[RMS 145]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 122]
nz=0.0125	0	0,0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 124]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.093

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 147]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 148]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 149]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 139]
nz=5.39	0	5,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0808

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0474

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0.015
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.015	1	3/200						

[RMS 77]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0613

[RMS 151]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 298]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1059

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0237

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0.015
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=0.015	1	3/200						

[RMS 77]
nz=0.66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0198

[RMS 298]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1272

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wody uzdatnionej - "Zbiornik wody uzdatnionej- budynek"
wa=0
kn=0	0	0
id=357
nu=4.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=358
nu=4.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=359
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.008
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.008	1	0.008						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=0.448

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=360
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0392

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0184

[POZYCJA]
id=361
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2.944
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.944	1	8*0.8*0.1+8*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6418

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3062

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9185

[POZYCJA]
id=362
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2.944
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=2.944	1	8*0.8*0.1+8*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3415

[POZYCJA]
id=363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=5.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	8*1.7*0.8*80%-#p88						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0483

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2.176
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.176	1	8*1.7*0.8*20%						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6784

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=27.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.2	1	8*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=18.496

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0245

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.264

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=7.936
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.936	1	8*1.7*0.8-#p89						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8015

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0952

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1143

[POZYCJA]
id=367
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	8*1.0*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2148

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=368
nu=4.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=369
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.64	1	8*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7808

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4928

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2.304
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.304	1	8*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=4.1933

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8109

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5437

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 77]
nz=0.272	0	0,272
np=0
wa=0
wb=0
il=2.176

[RMS 241]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 130]
nz=0.0329	0	0,0329
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2632

[RMS 131]
nz=0.0372	0	0,0372
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2976

[POZYCJA]
id=372
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-12	2-19	0303-12		1
na=Połączenia rur z polietylenu o śr.225 mm za pomocą kształtek zgrzewanych czołowo - kolano
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 242]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 133]
nz=0.09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 134]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 135]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[POZYCJA]
id=373
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-12	2-19	0303-12		1
na=Połączenia rur z polietylenu o śr.225 mm za pomocą kształtek zgrzewanych czołowo -trójnik
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 243]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 133]
nz=0.09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 134]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 135]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0.46

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 225 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=0.85	0	0,85
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 139]
nz=4.28	0	4,28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.19	0	0,19
np=0
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 77]
nz=1.6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 134]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 135]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
na=Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 300 /wejście do budynku/ - ustawienie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 225 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0.04
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200						

[RMS 77]
nz=10.4	0	10,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.416

[RMS 145]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 122]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 124]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 141]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 136]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 232]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 139]
nz=5.39	0	5,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2156

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1264

[POZYCJA]
id=380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 250 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=0.04
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200						

[RMS 77]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1636

[RMS 151]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 298]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2824

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0632

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 250 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=0.04
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	8/200						

[RMS 77]
nz=0.66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0528

[RMS 298]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3392

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wody PEHD fi160mm - Budynku - sieć
wa=0
kn=0	0	0
id=382
nu=4.3
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=383
nu=4.3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.009
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.009	1	0.009						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0135

[POZYCJA]
id=385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0441

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0207

[POZYCJA]
id=386
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3.312
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.312	1	9*0.8*0.1+9*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.722

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3444

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0333

[POZYCJA]
id=387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3.312
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=3.312	1	9*0.8*0.1+9*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3842

[POZYCJA]
id=388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=6.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	9*1.7*0.8*80%-#p108						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1794

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=0.405

[POZYCJA]
id=389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2.448
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.448	1	9*1.7*0.8*20%						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2632

[POZYCJA]
id=390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=30.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.6	1	9*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=20.655

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=20.808

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0321

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0275

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.672

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=8.928
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.928	1	9*1.7*0.8-#p109						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=2.0267

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2321

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1286

[POZYCJA]
id=392
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.35	1	9*1.0*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3666

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=393
nu=4.3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	9*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8784

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5544

[POZYCJA]
id=395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2.592
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.592	1	9*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=4.7174

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1622

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7366

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-07	4	1009-07		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 77]
nz=0.272	0	0,272
np=0
wa=0
wb=0
il=2.448

[RMS 129]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 130]
nz=0.0329	0	0,0329
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2961

[RMS 131]
nz=0.0372	0	0,0372
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3348

[POZYCJA]
id=397
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-12	2-19	0303-12		1
na=Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek zgrzewanych czołowo - kolano
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 132]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 133]
nz=0.09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 134]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 135]
nz=0.46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[POZYCJA]
id=398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=0.85	0	0,85
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 139]
nz=4.28	0	4,28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.19	0	0,19
np=0
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 77]
nz=1.6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 134]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 135]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=0.045
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	9/200						

[RMS 77]
nz=10.4	0	10,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 145]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 122]
nz=0.0125	0	0,0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 124]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.279

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 147]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 148]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 149]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 139]
nz=5.39	0	5,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2425

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1422

[POZYCJA]
id=401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0.045
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	9/200						

[RMS 77]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.184

[RMS 151]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 298]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3177

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0711

[POZYCJA]
id=402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0.045
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	9/200						

[RMS 77]
nz=0.66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 298]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3816

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Studnia neutralizatora DN 1200 mm + przyłącze kanaliz. z PCV DN 160 mm
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=4.4
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=119
nu=4.4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.015
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.0145	1	0.0145						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0225

[POZYCJA]
id=121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=18.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.5	1	14.5*1.0+2*2						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0906

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0425

[POZYCJA]
id=122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=8.236
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.236	1	14,5*2.0*0.1+14,5*0.8*0.1+14,5*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7954

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8565

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5696

[POZYCJA]
id=123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=8.236
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.236	1	14,5*2.0*0.1+14,5*0.8*0.1+14,5*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2388

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=48.068
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48.068	1	(14,5*2*2.3+2.0*2.3*0.8)*80%-#p126						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=8.7484

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=3.0042

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=7.091
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.0912	1	(14,5*2*2.3+5.4*2.3*0.8)*20%-#p126						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=15.2456

[POZYCJA]
id=126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=49.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.3	1	14.5*1,7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=33.2775

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=33.524

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0518

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0444

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.916

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=63.649
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63.648705	1	14,5*2.0*2.3-ObjWalca(PoleKołaD(1.3) ; 2.3)						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=14.4483

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=8.7836

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9165

[POZYCJA]
id=128
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2.175
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.175	1	14,5*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2018

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=129
nu=4.4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=4.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.06	1	14.5*2.0*0.1+14,5*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.526

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9532

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1262

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=4.176
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.176	1	14,5*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=7.6003

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0947

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7979

[POZYCJA]
id=132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,5						

[RMS 77]
nz=0.345	0	0,345
np=0
wa=0
wb=0
il=5.0025

[RMS 152]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.79

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0083	0	0,0083
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1204

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=2.42	0	2,42
np=0
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 155]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 159]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-05	4	1413-05		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=30	0	30
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 249]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 162]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 163]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 164]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 165]
nz=5.4	0	5,4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 166]
nz=9.92	0	9,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 167]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=2.84	0	2,84
np=0
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 171]
nz=4.29	0	4,29
np=0
wa=0
wb=0
il=4.29

[ELEMENT 2]
na=Studnia bezodpływowa DN 1200 mm + przyłącze kanaliz. z PCV DN 160 mm
wa=0
kn=0	0	0
id=403
nu=4.5
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=404
nu=4.5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.02
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.020						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	20*1.0+2*2						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1176

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0552

[POZYCJA]
id=407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=11.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.36	1	20*2.0*0.1+20*0.8*0.1+20*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4765

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1814

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5443

[POZYCJA]
id=408
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=11.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.36	1	20*2.0*0.1+20*0.8*0.1+20*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3294

[POZYCJA]
id=409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=65.184
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.184	1	(20*2*2.3+2.0*2.3*0.8)*80%-#p140						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=11.8635

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=4.074

[POZYCJA]
id=410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=9.027
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.0272	1	(20*2*2.3+5.4*2.3*0.8)*20%-#p140						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=19.408

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	20*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=45.9

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=46.24

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0714

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0612

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=88.949
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=88.948705	1	20*2.0*2.3-ObjWalca(PoleKołaD(1.3) ; 2.3)						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=20.1914

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=12.275

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2809

[POZYCJA]
id=413
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	20*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=3.0369

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=414
nu=4.5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=5.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	20*2.0*0.1+20*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=11.76

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.832

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=4.312

[POZYCJA]
id=416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=5.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	20*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=10.4832

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0272

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8592

[POZYCJA]
id=417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 77]
nz=0.345	0	0,345
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 152]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0083	0	0,0083
np=0
wa=0
wb=0
il=0.166

[POZYCJA]
id=418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=2.42	0	2,42
np=0
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 155]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 159]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-05	4	1413-05		1
mpn=_1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=30	0	30
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 249]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 162]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 163]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 164]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 165]
nz=5.4	0	5,4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 166]
nz=9.92	0	9,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 167]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=2.84	0	2,84
np=0
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 171]
nz=4.29	0	4,29
np=0
wa=0
wb=0
il=4.29

[ELEMENT 2]
na=Pompownia odwodnieniowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=168
nu=4.6
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=169
nu=4.6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa zatapialna o wydajności Q=2 l/s z elementami montażowymi (Łańcuch)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=14.32	0	14,32
np=0
wa=0
wb=0
il=14.32

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 179]
nz=6.78	0	6,78
np=0
wa=0
wb=0
il=6.78

[RMS 471]
nz=0.71	0	0,71
np=0
wa=0
wb=0
il=0.71

[POZYCJA]
id=172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1113-01	4	1113-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwy typu "E" z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach PVC i PE
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=2.81	0	2,81
np=0
wa=0
wb=0
il=2.81

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 185]
nz=0.59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 471]
nz=0.2	0	0,2
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2101-03	7-09	2101-03		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 44.5 mm.Grubość ścianki do 5.0 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 77]
nz=0.42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 187]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.21

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2102-05	7-09	2102-05		1
na=Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN50 mm. stal 1.4301
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5						

[RMS 77]
nz=0.54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 188]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=176
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN50 mm. Kołnierz luźny  1.4301
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 77]
nz=0.78	0	0,78
np=0
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 189]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN50 mm. Kołnierz wywijany  1.4301
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 77]
nz=0.78	0	0,78
np=0
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 190]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=178
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-05	7-09	2114-05		1
na=Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej DN50 mm. kolano 90 st.  1.4301
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.78	0	0,78
np=0
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 191]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0218-01	7-09	0218-01		1
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu DN50 mm grubość ścianki do 4.5 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 77]
nz=1.25	0	1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 192]
nz=0.04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 193]
nz=0.04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 194]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 195]
nz=0.23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 196]
nz=0.78	0	0,78
np=0
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 197]
nz=0.06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-05	4	1413-05		1
mpn=_1211
na=Studnie pompowni PEHD o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=30	0	30
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 162]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 163]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 165]
nz=5.4	0	5,4
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=2.84	0	2,84
np=0
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 171]
nz=4.29	0	4,29
np=0
wa=0
wb=0
il=4.29

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg tłoczny z pompowni do Studni S7
wa=0
kn=0	0	0
id=201
nu=4.7
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=202
nu=4.7.1
wn=	

[POZYCJA]
id=203
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.012
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.012	1	0.012						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0588

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0276

[POZYCJA]
id=205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	12*0.8*0.1+12*0.8*0.3						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8371

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3994

[RMS 57]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1981

[POZYCJA]
id=206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	12*0.8*0.1+12*0.8*0.3						

[RMS 57]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4454

[POZYCJA]
id=207
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=9.216
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.216	1	12*1.7*0.8*80%-#p163						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6773

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=0.576

[POZYCJA]
id=208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=3.264
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.264	1	12*1.7*0.8*20%						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=7.0176

[POZYCJA]
id=209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=40.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	12*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=27.54

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=27.744

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0428

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0367

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.896

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=210
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=12.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.48	1	12*1.7*0.8-#p170-#p171						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=2.833

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7222

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1797

[POZYCJA]
id=211
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	12*1.0*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8221

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=212
nu=4.7.2
wn=	

[POZYCJA]
id=213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	12*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1712

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7392

[POZYCJA]
id=214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	12*0.8*0.3						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2416

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5136

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9296

[POZYCJA]
id=215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 77]
nz=0.224	0	0,224
np=0
wa=0
wb=0
il=2.688

[RMS 253]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0142	0	0,0142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1704

[RMS 203]
nz=0.0425	0	0,0425
np=0
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01	4	1012-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.57	0	0,57
np=0
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 209]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.17	0	0,17
np=0
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-02	4	1010-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=1.18	0	1,18
np=0
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 261]
nz=0.59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=1.77

[RMS 185]
nz=0.59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=1.77

[POZYCJA]
id=219
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
na=Przejście szczelne tuleją osłonowa stalową DN 100 /wejście do studni odbiorczej/ - ustawienie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=220
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=0.06
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	12/200						

[RMS 77]
nz=8.74	0	8,74
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5244

[RMS 145]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 122]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 124]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.372

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 213]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 214]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 215]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 216]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 217]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2118

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1896

[POZYCJA]
id=221
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0.06
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	12/200						

[RMS 77]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2454

[RMS 151]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 217]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4236

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0948

[POZYCJA]
id=222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0.06
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	12/200						

[RMS 77]
nz=0.66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0792

[RMS 217]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5088

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg kanalizacyjny - odwodnienie posadzki do pompowni
wa=0
kn=0	0	0
id=314
nu=4.8
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=4.8.1
wn=	

[POZYCJA]
id=316
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.09
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	0.09						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0099

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.135

[POZYCJA]
id=317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0441

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0207

[POZYCJA]
id=318
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3.312
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.312	1	9*0.8*0.1+9*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.722

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3444

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0333

[POZYCJA]
id=319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3.312
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=3.312	1	9*0.8*0.1+9*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3842

[POZYCJA]
id=320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=6.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	9*1.7*0.8*80%-#p181						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1794

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=0.405

[POZYCJA]
id=321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2.448
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.448	1	9*1.7*0.8*20%						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2632

[POZYCJA]
id=322
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=30.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.6	1	9*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=20.655

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=20.808

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0321

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0275

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.672

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=8.928
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.928	1	9*1.7*0.8-#p181						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=2.0267

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2321

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1286

[POZYCJA]
id=324
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.35	1	9*1.0*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3666

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=325
nu=4.8.2
wn=	

[POZYCJA]
id=326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	9*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8784

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5544

[POZYCJA]
id=327
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem rurociągu 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2.592
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.592	1	9*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=4.7174

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1622

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7366

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0207-04	2-18	0207-04		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=0.3177	0	0,3177
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7306

[RMS 233]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.63

[RMS 234]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
il=0.081

[POZYCJA]
id=329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1022-05	4	1022-05		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.31	0	0,31
np=0
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=330
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=0.045
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	9/200						

[RMS 77]
nz=10.4	0	10,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 145]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 122]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 124]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.279

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 141]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 136]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 232]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 139]
nz=5.39	0	5,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2425

[RMS 298]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=3.16	0	3,16
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1422

[POZYCJA]
id=331
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 200 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0.045
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	9/200						

[RMS 77]
nz=4.09	0	4,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.184

[RMS 151]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 212]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 298]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3177

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=1.58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0711

[POZYCJA]
id=332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 200 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=0.045
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=0.045	1	9/200						

[RMS 77]
nz=0.66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0594

[RMS 298]
nz=4.24	0	4,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3816

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=2.42	0	2,42
np=0
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 155]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 159]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.07

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg wody surowej PEHD fi160mm - montaż zasuw
wa=0
kn=0	0	0
id=422
nu=4.9
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=423
nu=4.9.1
wn=	

[POZYCJA]
id=424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.003
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.003	1	0.003						

[RMS 77]
nz=56	0	56
np=0
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 117]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 471]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 118]
nz=0.0023	0	0,0023
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0069

[POZYCJA]
id=426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.104	1	3*0.8*0.1+3*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=0.218	0	0,218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2407

[RMS 119]
nz=0.104	0	0,104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1148

[RMS 344]
nz=0.312	0	0,312
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3444

[POZYCJA]
id=427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=1.104	1	3*0.8*0.1+3*0.8*0.36						

[RMS 344]
nz=0.029	0	0,029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1281

[POZYCJA]
id=428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	3*1.7*0.8*80%-#p198						

[RMS 77]
nz=0.182	0	0,182
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3931

[RMS 119]
nz=0.0625	0	0,0625
np=0
wa=0
wb=0
il=0.135

[POZYCJA]
id=429
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0.816
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.816	1	3*1.7*0.8*20%						

[RMS 77]
nz=2.15	0	2,15
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7544

[POZYCJA]
id=430
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	3*1.7*2						

[RMS 77]
nz=0.675	0	0,675
np=0
wa=0
wb=0
il=6.885

[RMS 121]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=6.936

[RMS 122]
nz=0.00105	0	0,00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0107

[RMS 123]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 124]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2.976
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.976	1	3*1.7*0.8-#p199						

[RMS 77]
nz=0.227	0	0,227
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6756

[RMS 125]
nz=0.138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4107

[RMS 126]
nz=0.0144	0	0,0144
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0429

[POZYCJA]
id=432
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.45	1	3*1.0*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=1.06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4555

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=433
nu=4.9.2
wn=	

[POZYCJA]
id=434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod zasuwy g z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	3*0.8*0.1						

[RMS 77]
nz=2.1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2928

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1848

[POZYCJA]
id=435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka piaskiem zasuw 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0.864
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.864	1	3*0.8*0.36						

[RMS 77]
nz=1.82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5725

[RMS 127]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0541

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5789

[POZYCJA]
id=438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-03	4	1012-03		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 77]
nz=0.85	0	0,85
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 139]
nz=4.28	0	4,28
np=1
wa=0
wb=0
il=17.12

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.19	0	0,19
np=0
wa=0
wb=0
il=0.76

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-07	4	1010-07		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 77]
nz=1.6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 134]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 135]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-03	4	1112-03		1
na=Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach PVC i PE
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=3.92	0	3,92
np=0
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 141]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 138]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 139]
nz=5.44	0	5,44
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.3	0	0,3
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe instalacji sanitarno- technol.
wa=0
kn=0	0	0
id=444
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=445
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0143-02	4-02	0143-02		1
mpn=1211
na=Demontaż kompletnego zestawu pompowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=13.5	0	13,5
np=0
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=450
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0129-04	4-02	0129-04		1
mpn=1211
na=Demontaż przeoływomierza elektromagetycznego DN100
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=1.21	0	1,21
np=0
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=451
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0129-06	4-02	0129-06		1
mpn=1211
na=Demontaż przepustnicy DN200 z napędem ręcznym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=2.8	0	2,8
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=464
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0129-05	4-02	0129-05		1
mpn=1211
na=Demontaż przepustnicy międzykołnierzowej o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=2.32	0	2,32
np=0
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=463
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0129-06	4-02	0129-06		1
mpn=1211
na=Demontaż przepustnicy DN150 z napędami eletrycznymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=2.8	0	2,8
np=0
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=452
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-05	4-02	0120-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 77]
nz=0.53	0	0,53
np=0
wa=0
wb=0
il=2.65

[POZYCJA]
id=453
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-05	4-02	0120-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o śr. do 150 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 77]
nz=0.53	0	0,53
np=0
wa=0
wb=0
il=2.65

[POZYCJA]
id=456
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0129-05	4-02	0129-05		1
mpn=1211
na=Demontaż łącznika kompensacyjnego DN100
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=2.32	0	2,32
np=0
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0129-06	4-02	0129-06		1
mpn=1211
na=Demontaż łącznika kompensacyjnego DN200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=2.8	0	2,8
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-01	4-02	0133-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 15-20 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=466
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0131-01	4-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 79]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=462
pd=				 		0
na=Demontaż kompletnej instalacji AKPIA i elektrycznej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe instalacji sanitarno-technol.
wa=0
kn=0	0	0
id=480
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0608-04	11	0608-04		1
na=Urządzenia pomocnicze - chlorator
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=10.6	0	10,6
np=0
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=482
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0217-01	2-28	0217-01		1
na=Wanna ociekowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=483
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0201-03	7-07	0201-03		1
na=Montaż istniejącego zestaw pompowy II st.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=18.67	0	18,67
np=0
wa=0
wb=0
il=18.67

[RMS 79]
nz=14	0	14
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 179]
nz=8.95	0	8,95
np=0
wa=0
wb=0
il=8.95

[RMS 471]
nz=0.73	0	0,73
np=0
wa=0
wb=0
il=0.73

[POZYCJA]
id=485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0208-01	11	0208-01		1
na=Manometry
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=0.7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=487
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0103-02	7-08	0103-02		1
na=Montaż układ do pomiaru przepływu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bezpośrednio w rurociągu DN100
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=4.27	0	4,27
np=0
wa=0
wb=0
il=8.54

[RMS 471]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1118-01	4	1118-01		1
na=Montaż kompensatora w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=3.42	0	3,42
np=0
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 321]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 216]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1118-02	4	1118-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kompensatora w rurociągach sieci wodociągowych o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=4.28	0	4,28
np=0
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 229]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 280]
nz=5.8	0	5,8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.43	0	0,43
np=0
wa=0
wb=0
il=0.43

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
na=Zawór kulowy ze stali k.o. DN 12 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 77]
nz=0.28	0	0,28
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 79]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=492
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-02	4	0135-02		1
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=0.19	0	0,19
np=0
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0203-04	11	0203-04		1
na=Montaż przepustnicy zaporowej b/k z nap. ręcznym o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x140
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=3.25	0	3,25
np=0
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=0.57	0	0,57
np=0
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0203-04	11	0203-04		1
na=Montaż przepustnicy zaporowej b/k z nap.eletrycznym o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 77]
nz=3.25	0	3,25
np=0
wa=0
wb=0
il=9.75

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=0.57	0	0,57
np=0
wa=0
wb=0
il=1.71

[POZYCJA]
id=494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0203-05	11	0203-05		1
mpn=1211
na=Montaż przepustnicy zaporowej o śr. nom. rury 200 mm; śruby M20x150
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=5.54	0	5,54
np=0
wa=0
wb=0
il=5.54

[RMS 79]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 276]
nz=0.91	0	0,91
np=0
wa=0
wb=0
il=0.91

[POZYCJA]
id=498
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2104-01	7-09	2104-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 133.0 mm.Grubość ścianki do 4.5 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 328]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=499
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2105-01	7-09	2105-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 159.0 mm.Grubość ścianki do 6.3 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.84	0	0,84
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 329]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 179]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=500
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2106-01	7-09	2106-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm.Grubość ścianki do 6.3 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=0.91	0	0,91
np=0
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 330]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 179]
nz=0.4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=503
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0218-05	7-09	0218-05		1
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 133.0 mm grubość ścianki do 6.3 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 77]
nz=2.14	0	2,14
np=0
wa=0
wb=0
il=21.4

[RMS 192]
nz=0.06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 200]
nz=0.13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 194]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 195]
nz=0.64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 196]
nz=1.27	0	1,27
np=0
wa=0
wb=0
il=12.7

[RMS 197]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=504
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0219-01	7-09	0219-01		1
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 159.0 mm grubość ścianki do 8.0 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=17
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 77]
nz=3.07	0	3,07
np=0
wa=0
wb=0
il=52.19

[RMS 192]
nz=0.07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 200]
nz=0.24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 194]
nz=0.03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 195]
nz=0.95	0	0,95
np=0
wa=0
wb=0
il=16.15

[RMS 196]
nz=1.85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
il=31.45

[RMS 197]
nz=0.38	0	0,38
np=0
wa=0
wb=0
il=6.46

[POZYCJA]
id=505
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0220-01	7-09	0220-01		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 219.1 mm grubość ścianki do 8.0 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 77]
nz=3.7	0	3,7
np=0
wa=0
wb=0
il=7.4

[RMS 192]
nz=0.1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 200]
nz=0.32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 194]
nz=0.05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 195]
nz=1.31	0	1,31
np=0
wa=0
wb=0
il=2.62

[RMS 413]
nz=2.2	0	2,2
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 293]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.94

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2201-03	7-09	2201-03		1
na=Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.średnica nominalna 80 mm.Śruby M16x801310Uwaga: kołnierz DN 80 mm w nakładzie 1 szt.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=22
jm=styk.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 296]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=23.76

[RMS 295]
nz=8.24	0	8,24
np=1
wa=0
wb=0
il=181.28

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=508
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2201-03	7-09	2201-03		1
na=Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.średnica nominalna 100 mm.Śruby M16x801310Uwaga: kołnierz DN 100 mm w nakładzie 1 szt.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=8
jm=styk.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 296]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 295]
nz=8.24	0	8,24
np=1
wa=0
wb=0
il=65.92

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=509
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2201-04	7-09	2201-04		1
na=Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.średnica nominalna 150 mm.Śruby M20x951310Uwaga: kołnierz DN 150 mm w nakładzie 1 szt.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=styk.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 138]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 139]
nz=8.24	0	8,24
np=1
wa=0
wb=0
il=82.4

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=510
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2201-05	7-09	2201-05		1
mpn=1211
na=Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa.średnica nominalna 200 mm.Śruby M20x95
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=styk.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 297]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 139]
nz=3.55	0	3,55
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=511
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2901-01	7-09	2901-01		1
na=Próba wodna rurociągów o średnicy do 102 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 77]
nz=0.38	0	0,38
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 298]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 299]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 300]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 301]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 302]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 303]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 216]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 321]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 305]
nz=0.0148	0	0,0148
np=0
wa=0
wb=0
il=0.074

[RMS 413]
nz=0.037	0	0,037
np=0
wa=0
wb=0
il=0.185

[POZYCJA]
id=512
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2901-02	7-09	2901-02		1
na=Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 4.0 MPa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 77]
nz=0.39	0	0,39
np=0
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 298]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 306]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 307]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 308]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 309]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 310]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 139]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 138]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 79]
nz=3.2	0	3,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 305]
nz=0.0174	0	0,0174
np=0
wa=0
wb=0
il=0.261

[RMS 413]
nz=0.037	0	0,037
np=0
wa=0
wb=0
il=0.555

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0110-01	4	0110-01		1
na=Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310Instalacja dozowania podchlorynu rura PCV DN 15 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 77]
nz=0.271	0	0,271
np=0
wa=0
wb=0
il=5.42

[RMS 311]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2

[RMS 312]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 313]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=24.4

[RMS 79]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka z baterią
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 77]
nz=1.98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=520
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-02	2-15	0224-02		1
na=Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z  porcelany
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=3.51	0	3,51
np=0
wa=0
wb=0
il=3.3521

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=515
pd=		Kalkulacja zakładowa		Kalkulacja zakładowa		1
na=Prace rozruchowe + szkolenie obsługi - koszt /M/
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=516
pd=		Kalkulacja zakładowa		Kalkulacja zakładowa		1
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi PW - koszt /M/
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=517
pd=		Kalkulacja zakładowa		Kalkulacja zakładowa		1
na=Koszty badań fizyko-chemicznych wody
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=518
pd=		Kalkulacja zakładowa		Kalkulacja zakładowa		1
na=Niezbędne prace geodezyjno-inwentaryzacyjne na terenie SUW - koszt /M/
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=ELEKTRYKA I AKPiA SUW
wa=0
kn=0	0	0
id=1453
nu=7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa instalacji zasilającej  -  Licznik .kpl.
wa=0
kn=0	0	0
id=1454
nu=7.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2487
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.112	0	0,112
np=0
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 351]
nz=0.000104	0	0,000104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 471]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2625

[POZYCJA]
id=2491
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0102	2-01	0702-0102		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.021	0	0,021
np=0
wa=0
wb=0
il=0.735

[RMS 352]
nz=0.0478	0	0,0478
np=0
wa=0
wb=0
il=1.673

[POZYCJA]
id=2494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0.882

[RMS 353]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=2499
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-0103	2-01	0704-0103		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.301	0	0,301
np=0
wa=0
wb=0
il=10.535

[POZYCJA]
id=2501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6135

[RMS 355]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 356]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 343]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 357]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 358]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5215

[RMS 345]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1855

[RMS 346]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1855

[RMS 347]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1855

[POZYCJA]
id=1468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-06	5	1203-06		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					szt.żył	

[RMS 77]
nz=0.0536	0	0,0536
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2144

[POZYCJA]
id=1470
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-04	5	1204-04		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					szt.	

[RMS 77]
nz=0.177	0	0,177
np=0
wa=0
wb=0
il=1.416

[RMS 335]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2513
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0513-04	5-10	0513-04		1
mpn=1211
na=Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 10 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 77]
nz=4.57	0	4,57
np=0
wa=0
wb=0
il=4.3644

[RMS 464]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 466]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 468]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 469]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 470]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 57]
nz=0.34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=2529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Montaż zestawu złączowo pomiarowego o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=3.4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-07	9	0201-07		1
mpn=1211
na=Demontaż obudów o powierzchni do 0.5 m2 Tablica licznikowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.8	0	0,8
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=1476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Tablica licznikowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1479
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Montaż osłon
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1482
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0509-03	4-03	0509-03		1
mpn=1211
na=Wymiana trójfazowych trójsystemowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów. Przeniesienie licznika.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.714	0	0,714
np=0
wa=0
wb=0
il=0.714

[POZYCJA]
id=1484
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.75	0	0,75
np=0
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					odc.	

[RMS 77]
nz=1.8	0	1,8
np=0
wa=0
wb=0
il=5.4

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa instalacji światłowodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2654
nu=7.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2655
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.112	0	0,112
np=0
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 351]
nz=0.000104	0	0,000104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 471]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2625

[POZYCJA]
id=2659
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0102	2-01	0702-0102		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					m	

[RMS 77]
nz=0.021	0	0,021
np=0
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 352]
nz=0.0478	0	0,0478
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5296

[POZYCJA]
id=2662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					m	

[RMS 77]
nz=0.0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8064

[RMS 353]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=3.584

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.512

[POZYCJA]
id=2667
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-0103	2-01	0704-0103		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					m	

[RMS 77]
nz=0.301	0	0,301
np=0
wa=0
wb=0
il=9.632

[POZYCJA]
id=2718
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0202-01	S.A.-039	0202-01		1
mpn=1211
na=Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					m	

[RMS 77]
nz=0.2389	0	0,2389
np=0
wa=0
wb=0
il=7.6448

[RMS 507]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 508]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 509]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 510]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 511]
nz=0.02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 512]
nz=0.0037	0	0,0037
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1184

[RMS 471]
nz=0.035	0	0,035
np=0
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 344]
nz=0.0381	0	0,0381
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2192

[RMS 515]
nz=0.0135	0	0,0135
np=0
wa=0
wb=0
il=0.432

[POZYCJA]
id=2669
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-039 0501-01	039	0501-01		1
mpn=1211
na=Wciąganie kabli światłowodowych - kabel w odcinkach o długości 2 km
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0.032
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.032	1	0,032					m	

[RMS 77]
nz=130.6	0	130,6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1792

[RMS 516]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 471]
nz=15.5	0	15,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.496

[RMS 344]
nz=38.1	0	38,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2192

[RMS 517]
nz=27	0	27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.864

[RMS 518]
nz=13.5	0	13,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[POZYCJA]
id=2774
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0601-01	S.A.-039	0601-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa, 1 spajany światłowód
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					m	

[RMS 77]
nz=16.9	0	16,9
np=0
wa=0
wb=0
il=16.9

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 521]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 512]
nz=0.05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 522]
nz=3.05	0	3,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 471]
nz=3.05	0	3,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 523]
nz=3.05	0	3,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 524]
nz=3.05	0	3,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 525]
nz=3.05	0	3,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 526]
nz=3.05	0	3,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3.05

[POZYCJA]
id=2791
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP	S.A.-039 0901-03	S.A.-039	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					m	

[RMS 77]
nz=10.49	0	10,49
np=0
wa=0
wb=0
il=10.49

[RMS 471]
nz=2.34	0	2,34
np=0
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 524]
nz=2.34	0	2,34
np=0
wa=0
wb=0
il=2.34

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe zewnętrzne: ZKP- rozdzielnica RZH
wa=0
kn=0	0	0
id=1522
nu=7.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1523
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.112	0	0,112
np=0
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 351]
nz=0.000104	0	0,000104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 471]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2625

[POZYCJA]
id=1527
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0102	2-01	0702-0102		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.021	0	0,021
np=0
wa=0
wb=0
il=0.735

[RMS 352]
nz=0.0478	0	0,0478
np=0
wa=0
wb=0
il=1.673

[POZYCJA]
id=1530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0.882

[RMS 353]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1535
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-0103	2-01	0704-0103		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.301	0	0,301
np=0
wa=0
wb=0
il=10.535

[POZYCJA]
id=1537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					m	

[RMS 77]
nz=0.0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6135

[RMS 476]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 356]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 343]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 357]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 358]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5215

[RMS 345]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1855

[RMS 346]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1855

[RMS 347]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1855

[POZYCJA]
id=1561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					szt.	

[RMS 77]
nz=2.52	0	2,52
np=0
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 348]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=11
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	8+3					szt.żył	

[RMS 77]
nz=0.0378	0	0,0378
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4158

[POZYCJA]
id=1575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					odc.	

[RMS 77]
nz=1.8	0	1,8
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[ELEMENT 2]
na=Instalacje pomiaru i sygnalizacji: zbiornik retencyjny ZR
wa=0
kn=0	0	0
id=1740
nu=7.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1747
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej pomiar poziomu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					m	

[RMS 77]
nz=0.112	0	0,112
np=0
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 351]
nz=0.000104	0	0,000104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 471]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=1751
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-02	2-01	0701-02		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					m	

[RMS 77]
nz=0.745	0	0,745
np=0
wa=0
wb=0
il=29.8

[POZYCJA]
id=1753
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					m	

[RMS 77]
nz=0.0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 353]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=1758
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					m	

[RMS 77]
nz=0.307	0	0,307
np=0
wa=0
wb=0
il=12.28

[POZYCJA]
id=1760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	40+40+40+40					m	

[RMS 77]
nz=0.0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=7.376

[RMS 369]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 356]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 343]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 357]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2

[RMS 370]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=2.384

[RMS 345]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.848

[RMS 346]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.848

[RMS 347]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.848

[POZYCJA]
id=1796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-02	5	0727-02		1
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					szt.	

[RMS 77]
nz=0.96	0	0,96
np=0
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 366]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					odc.	

[RMS 77]
nz=1.8	0	1,8
np=0
wa=0
wb=0
il=7.2

[ELEMENT 2]
na=Linie kablowe zewnętrzne: studzienka kanalizacyjna wyposażona w pompę - rozdzielnica RZH 
wa=0
kn=0	0	0
id=1868
nu=7.5
wn=	

[POZYCJA]
id=1869
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					m	

[RMS 77]
nz=0.112	0	0,112
np=0
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 351]
nz=0.000104	0	0,000104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 471]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=1873
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-02	2-01	0701-02		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					m	

[RMS 77]
nz=0.745	0	0,745
np=0
wa=0
wb=0
il=14.9

[POZYCJA]
id=1875
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					m	

[RMS 77]
nz=0.0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 353]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=1880
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					m	

[RMS 77]
nz=0.307	0	0,307
np=0
wa=0
wb=0
il=6.14

[POZYCJA]
id=1882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					m	

[RMS 77]
nz=0.0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1525

[RMS 371]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 356]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 343]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 357]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 370]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3725

[RMS 345]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1325

[RMS 346]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1325

[RMS 347]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1325

[POZYCJA]
id=2555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=3.4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=1.57	0	1,57
np=0
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 361]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1924
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					szt.żył	

[RMS 77]
nz=0.0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.158

[POZYCJA]
id=1926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					odc.	

[RMS 77]
nz=1.98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=2048
nu=7.6
wn=	

[POZYCJA]
id=2049
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kablowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					m	

[RMS 77]
nz=0.112	0	0,112
np=0
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 351]
nz=0.000104	0	0,000104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 471]
nz=0.0075	0	0,0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=2053
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-02	2-01	0701-02		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					m	

[RMS 77]
nz=0.745	0	0,745
np=0
wa=0
wb=0
il=7.45

[POZYCJA]
id=2055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					m	

[RMS 77]
nz=0.0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 353]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=2060
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					m	

[RMS 77]
nz=0.307	0	0,307
np=0
wa=0
wb=0
il=3.07

[POZYCJA]
id=2079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl.przew.	

[RMS 77]
nz=1.76	0	1,76
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 482]
nz=0.85	0	0,85
np=0
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=2084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
na=Układanie uziomów w rowach kablowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					m	

[RMS 77]
nz=0.22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 387]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=2089
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					m	

[RMS 77]
nz=0.0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=0.461

[RMS 367]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 356]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 343]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 357]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 370]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=0.149

[RMS 345]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 346]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 347]
nz=0.0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0.053

[POZYCJA]
id=2101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					szt.	

[RMS 77]
nz=0.449	0	0,449
np=0
wa=0
wb=0
il=2.694

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					odc.	

[RMS 77]
nz=1.62	0	1,62
np=0
wa=0
wb=0
il=1.62

[ELEMENT 2]
na=Budynek kontenerowy
wa=0
kn=0	0	0
id=2107
nu=7.7
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty elektryczne i AKPiA
wa=0
kn=0	0	0
id=2108
nu=7.7.1
wn=	

[ELEMENT 4]
na=Budynek kontenerowy
wa=0
kn=0	0	0
id=2109
nu=7.7.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Montaż rozdzielnicy RZH - rozdzielnica technologiczna (rozdzielnia RZH istniejąca. Wymagane dołożeniem obwodów potrzeb własnych.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=3.48	0	3,48
np=0
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2116
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0103-03	7-08	0103-03		1
na=Układ do pomiaru ciśnienia1310- przetwornik ciśnienia 5 kpl. (montaż)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					ukl.	

[RMS 77]
nz=19.87	0	19,87
np=0
wa=0
wb=0
il=59.61

[RMS 79]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=2126
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0204-01	9	0204-01		1
na=Montaż baterii kondensatorów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.99	0	0,99
np=0
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 393]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-06	5	0715-06		1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -czujniki ciśnienia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					m	

[RMS 77]
nz=0.793	0	0,793
np=0
wa=0
wb=0
il=23.79

[RMS 483]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 396]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 342]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.585

[RMS 343]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 345]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 346]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 347]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.147

[POZYCJA]
id=2142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-06	5	0715-06		1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przepływomierze elektromagnetyczne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					m	

[RMS 77]
nz=0.793	0	0,793
np=0
wa=0
wb=0
il=17.446

[RMS 397]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 484]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 342]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[RMS 343]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1474

[RMS 345]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1078

[RMS 346]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1078

[RMS 347]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1078

[POZYCJA]
id=2152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-06	5	0715-06		1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - przepustnice z napędem elektrycznym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					m	

[RMS 77]
nz=0.793	0	0,793
np=0
wa=0
wb=0
il=26.169

[RMS 485]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 484]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 342]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6435

[RMS 343]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2211

[RMS 345]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1617

[RMS 346]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1617

[RMS 347]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1617

[POZYCJA]
id=2162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-06	5	0715-06		1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - zestaw hydroforowy
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					m	

[RMS 77]
nz=0.793	0	0,793
np=0
wa=0
wb=0
il=16.653

[RMS 398]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 486]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 342]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4095

[RMS 343]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1407

[RMS 345]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1029

[RMS 346]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1029

[RMS 347]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1029

[POZYCJA]
id=2172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-06	5	0715-06		1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - czujnik wibracyjny, presosatat
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					m	

[RMS 77]
nz=0.793	0	0,793
np=0
wa=0
wb=0
il=23.79

[RMS 487]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 342]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.585

[RMS 343]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 345]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 346]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.147

[RMS 347]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.147

[POZYCJA]
id=2182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-06	5	0715-06		1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - podgrzewacze wody, wentylatory
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					m	

[RMS 77]
nz=0.793	0	0,793
np=0
wa=0
wb=0
il=47.58

[RMS 399]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 342]
nz=0.0195	0	0,0195
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 343]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 344]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 345]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 346]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 347]
nz=0.0049	0	0,0049
np=0
wa=0
wb=0
il=0.294

[POZYCJA]
id=2232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-02	5	0726-02		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					szt.	

[RMS 77]
nz=0.56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-04	5	0727-04		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					szt.	

[RMS 77]
nz=2.76	0	2,76
np=0
wa=0
wb=0
il=66.24

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 366]
nz=16.8	0	16,8
np=1
wa=0
wb=0
il=403.2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane mocowanie korytek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					szt.	

[RMS 77]
nz=0.0977	0	0,0977
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3448

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					m	

[RMS 77]
nz=0.189	0	0,189
np=0
wa=0
wb=0
il=3.024

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2260
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-10	5	1105-10		1
na=Zamontowanie kolan korytek szar. 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					szt.	

[RMS 77]
nz=0.84	0	0,84
np=0
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-10	5	1105-10		1
na=Zamontowanie trójników korytek szar. 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.84	0	0,84
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-09	5	1105-09		1
mpn=1211
na=Pokrywy o szerokości do 200 mm przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					m	

[RMS 77]
nz=0.095	0	0,095
np=0
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2272
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=33
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					szt.żył	

[RMS 77]
nz=0.0231	0	0,0231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7623

[POZYCJA]
id=2274
pd=		Kalkulacja zakładowa		Kalkulacja zakładowa		0
na=Wizualizacja + prace programistyczne (po stronie Zamawiającego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0					kpl.	

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Budynek SUW - instalacja gniazd wtykowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2276
nu=7.7.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2277
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-05	5	0301-05		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany do konstrukcji przez przyspawanie płaskownika
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					szt.	

[RMS 77]
nz=0.149	0	0,149
np=0
wa=0
wb=0
il=1.639

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 413]
nz=0.0745	0	0,0745
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8195

[POZYCJA]
id=2282
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					szt.	

[RMS 77]
nz=0.263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=2.893

[RMS 414]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					m	

[RMS 77]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=4.872

[RMS 417]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Budynek SUW - instalacja oświetleniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2298
nu=7.7.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=2310
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					szt.	

[RMS 77]
nz=0.347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=2.082

[RMS 421]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					szt.	

[RMS 77]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=1.155

[RMS 422]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2318
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0210-01	5	0210-01		1
na=Przewody kabelkowe YDY 4x1.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140					m	

[RMS 77]
nz=0.0725	0	0,0725
np=0
wa=0
wb=0
il=10.15

[RMS 423]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2322
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-05	5	0511-05		1
mpn=1211
na=Oprawy LED do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					kpl.	

[RMS 77]
nz=1.14	0	1,14
np=0
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-05	5	0511-05		1
mpn=1211
na=Oprawy LED do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					kpl.	

[RMS 77]
nz=1.14	0	1,14
np=0
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2330
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0513-01	5	0513-01		1
na=Oprawy LED typ. PLAFON
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2334
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0513-01	5	0513-01		1
na=Oprawy ewakuacyjne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2338
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0513-01	5	0513-01		1
na=Oprawy awaryjne - wewnętrzne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2342
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0513-01	5	0513-01		1
na=Oprawy awaryjne - zewnętrzna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2346
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0501-01	5	0501-01		1
na=Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych LED na elewacji
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2352
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0501-01	5	0501-01		1
na=Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych LED na elewacji - drzwi zewnętrzne
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					kpl.	

[RMS 77]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 79]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2358
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Montaż przekźnika zmierzchowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 434]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 4]
na=Instalacja alarmowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2361
nu=7.7.1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=2362
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		1
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=21.95	0	21,95
np=0
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 528]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2366
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-06	AL-01	0108-06		1
na=Montaż optycznego wskaźnika alarmu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=0.15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2369
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05	AL-01	0108-05		1
na=Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=7.36	0	7,36
np=0
wa=0
wb=0
il=7.36

[RMS 438]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2372
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
na=Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=9.67	0	9,67
np=0
wa=0
wb=0
il=9.67

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 441]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 442]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 443]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 444]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2381
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					szt.	

[RMS 77]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=7.48

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2384
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					szt.	

[RMS 77]
nz=1.14	0	1,14
np=0
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe LIYCY-P 4x2x0,75 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64					m	

[RMS 77]
nz=0.075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 448]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=66.56

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2391
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					system	

[RMS 77]
nz=17.6	0	17,6
np=0
wa=0
wb=0
il=17.6

[ELEMENT 4]
na=Instalacja CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=2576
nu=7.7.1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=2577
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0101-01	AT-35	0101-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie pionowego (szkieletowego) okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=45
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					szt.	

[RMS 77]
nz=0.0438	0	0,0438
np=0
wa=0
wb=0
il=1.971

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 489]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=49.5

[POZYCJA]
id=2581
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=3.36	0	3,36
np=0
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2614
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					szt.	

[RMS 77]
nz=9.25	0	9,25
np=0
wa=0
wb=0
il=18.5

[RMS 490]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2619
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=2.87	0	2,87
np=0
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 491]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2624
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0105-01	AT-35	0105-01		1
mpn=1211
na=Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					szt.	

[RMS 77]
nz=0.073	0	0,073
np=0
wa=0
wb=0
il=0.438

[RMS 79]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 492]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=2641
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt.	

[RMS 77]
nz=1.93	0	1,93
np=0
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 496]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2650
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					szt.	

[RMS 77]
nz=1.85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
il=5.55

[ELEMENT 4]
na=Instalacja odgromowa i połaczeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=2393
nu=7.7.1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=2394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody  wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka FeZn 30x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					m	

[RMS 77]
nz=0.344	0	0,344
np=0
wa=0
wb=0
il=5.16

[RMS 449]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 450]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=15.15

[RMS 451]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 452]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 413]
nz=0.0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=0.441

[POZYCJA]
id=2402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					m	

[RMS 77]
nz=0.105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 453]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 454]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					szt.	

[RMS 77]
nz=0.269	0	0,269
np=0
wa=0
wb=0
il=6.456

[RMS 413]
nz=0.134	0	0,134
np=0
wa=0
wb=0
il=3.216

[POZYCJA]
id=2410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn 30x4
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					m	

[RMS 77]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=32.64

[RMS 449]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 451]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 455]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05	5	0601-05		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome pręt FeZn fi 8
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					m	

[RMS 77]
nz=0.286	0	0,286
np=0
wa=0
wb=0
il=7.436

[RMS 456]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.04

[RMS 457]
nz=0.0808	0	0,0808
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1008

[RMS 458]
nz=0.0909	0	0,0909
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3634

[RMS 459]
nz=0.1212	0	0,1212
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1512

[RMS 460]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-06	5	0601-06		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					m	

[RMS 77]
nz=0.418	0	0,418
np=0
wa=0
wb=0
il=5.016

[RMS 456]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 457]
nz=0.0808	0	0,0808
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9696

[RMS 458]
nz=0.0909	0	0,0909
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0908

[RMS 459]
nz=0.1212	0	0,1212
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4544

[RMS 460]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 79]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
d15db63c14eb7b8d2142f34c55eba298